**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚAΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

**ΤΜΗΜΑ Α: Καθαριστής αέρα 400 m3/h**

**Προϋπολογισμός 25.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ**

| **Α/Α****(α)** | **Περιγραφή (β)** | **Απαίτη-ση (γ)** | **Απάντη-ση (δ)** | **Παραπο-μπή (ε)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Καθαριστής αέρα 400 m3/h** |  |  |  |
| **1.1.** | **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** |  |  |  |
|  | **Γενικά Χαρακτηριστικά** |  |  |  |
|  | 1. Φίλτρο TRUE HEPA 13 ή 142. Φίλτρο ενεργού άνθρακα3. Πρόφιλτρο/Αρχικό Φίλτρο4. Αντιβακτηριαδικά τεχνολογίας κατάλληλα για χώρους τουλάχιστον 100 m2 5. Χρόνος αντικατάστασης φίλτρων για HEPA τουλάχιστον 1 έτος6. Χρόνος αντικατάστασης φίλτρων για άνθρακα τουλάχιστον 1 έτος7. ΔείκτηςCADR (παροχή καθαρού αέρα) 400 m3/h τουλάχιστον8. Στάθμη θορύβου 60 db μέγιστο9. Εγγύηση για 2 χρόνια τουλάχιστον10. Να υπάρχει πιστοποίηση ECARF | ΝΑΙ (σεόλα) |  |  |
| **1.2.** | **Ποσότητα** 50 τεμάχια |  |  |  |
| **1.3.** | **Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις** |  |  |  |
|  | **ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**Τμήματα Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας(Κοζάνη/Φλώρινα/Καστοριά/Γρεβενά/Πτολεμαΐδα)**ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**  4 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης**ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**Για 2 χρόνια **ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ:**Για 5 χρόνια **ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΒΛΑΒΗ:** 2 εργάσιμες ημέρες | Ναι (σε όλα) |  |  |

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 20.161,29 €**

**ΦΠΑ 24%: 4.838,71 €**

**ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 25.000,00 €**

**Ημερομηνία, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_**

**Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή**

**……………….…………………………………**

**ΤΜΗΜΑ Β: Καθαριστής αέρα 700 m3/h**

**Προϋπολογισμός 10.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ**

| **Α/Α****(α)** | **Περιγραφή (β)** | **Απαίτη-ση (γ)** | **Απάντη-ση (δ)** | **Παραπο-μπή (ε)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Καθαριστής αέρα 700 m3/h** |  |  |  |
| **1.1.** | **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** |  |  |  |
|  | **Γενικά Χαρακτηριστικά** |  |  |  |
|  | 1. Φίλτρο TRUE HEPA 13 ή 142. Φίλτρο ενεργού άνθρακα3. Πρόφιλτρο/Αρχικό Φίλτρο4. Αντιβακτηριαδικά τεχνολογίας κατάλληλα για χώρους τουλάχιστον 100 m2 5. Χρόνος αντικατάστασης φίλτρων για HEPA τουλάχιστον 1 έτος6. Χρόνος αντικατάστασης φίλτρων για άνθρακα τουλάχιστον 1 έτος7. ΔείκτηςCADR (παροχή καθαρού αέρα) 700 m3/h τουλάχιστον8. Στάθμη θορύβου 70 db μέγιστο9. Εγγύηση για 2 χρόνια τουλάχιστον10. Να υπάρχει πιστοποίηση ECARF | ΝΑΙ (σεόλα) |  |  |
| **1.2.** | **Ποσότητα** 10 τεμάχια |  |  |  |
| **1.3.** | **Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις** |  |  |  |
|  | **ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**Τμήματα Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας(Κοζάνη/Φλώρινα/Καστοριά/Γρεβενά/Πτολεμαΐδα)**ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**  15 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης**ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**Για 2 χρόνια **ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ:**Για 5 χρόνια **ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΒΛΑΒΗ:** 2 εργάσιμες ημέρες | Ναι (σε όλα) |  |  |

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 8.064,52 €**

**ΦΠΑ 24%: 1.935,48 €**

**ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 10.000,00 €**

**Ημερομηνία, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_**

**Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή**

**……………….…………………………………**