**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚAΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

**ΤΜΗΜΑ Α: Καθαριστής αέρα 400 m3/h**

**Προϋπολογισμός 25.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ**

| **Α/Α**  **(α)** | **Περιγραφή (β)** | | **Απαίτη-ση (γ)** | **Απάντη-ση (δ)** | **Παραπο-μπή (ε)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Καθαριστής αέρα 400 m3/h** | |  |  |  |
| **1.1.** | **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | |  |  |  |
|  | **Γενικά Χαρακτηριστικά** | |  |  |  |
|  | 1. Φίλτρο TRUE HEPA 13 ή 14  2. Φίλτρο ενεργού άνθρακα  3. Πρόφιλτρο/Αρχικό Φίλτρο  4. Αντιβακτηριαδικά τεχνολογίας κατάλληλα για χώρους τουλάχιστον 100 m2  5. Χρόνος αντικατάστασης φίλτρων για HEPA τουλάχιστον 1 έτος  6. Χρόνος αντικατάστασης φίλτρων για άνθρακα τουλάχιστον 1 έτος  7. ΔείκτηςCADR (παροχή καθαρού αέρα) 400 m3/h τουλάχιστον  8. Στάθμη θορύβου 60 db μέγιστο  9. Εγγύηση για 2 χρόνια τουλάχιστον  10. Να υπάρχει πιστοποίηση ECARF | | ΝΑΙ (σε  όλα) |  |  |
| **1.2.** | **Ποσότητα** 50 τεμάχια | |  |  |  |
| **1.3.** | **Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις** |  | |  |  |
|  | **ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**  Τμήματα Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  (Κοζάνη/Φλώρινα/Καστοριά/Γρεβενά/Πτολεμαΐδα)  **ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**  4 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης  **ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**  Για 2 χρόνια  **ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ:**  Για 5 χρόνια  **ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΒΛΑΒΗ:**  2 εργάσιμες ημέρες | Ναι (σε όλα) | |  |  |

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 20.161,29 €**

**ΦΠΑ 24%: 4.838,71 €**

**ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 25.000,00 €**

**Ημερομηνία, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_**

**Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή**

**……………….…………………………………**

**ΤΜΗΜΑ Β: Καθαριστής αέρα 700 m3/h**

**Προϋπολογισμός 10.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ**

| **Α/Α**  **(α)** | **Περιγραφή (β)** | **Απαίτη-ση (γ)** | | **Απάντη-ση (δ)** | **Παραπο-μπή (ε)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Καθαριστής αέρα 700 m3/h** |  | |  |  |
| **1.1.** | **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** |  | |  |  |
|  | **Γενικά Χαρακτηριστικά** |  | |  |  |
|  | 1. Φίλτρο TRUE HEPA 13 ή 14  2. Φίλτρο ενεργού άνθρακα  3. Πρόφιλτρο/Αρχικό Φίλτρο  4. Αντιβακτηριαδικά τεχνολογίας κατάλληλα για χώρους τουλάχιστον 100 m2  5. Χρόνος αντικατάστασης φίλτρων για HEPA τουλάχιστον 1 έτος  6. Χρόνος αντικατάστασης φίλτρων για άνθρακα τουλάχιστον 1 έτος  7. ΔείκτηςCADR (παροχή καθαρού αέρα) 700 m3/h τουλάχιστον  8. Στάθμη θορύβου 70 db μέγιστο  9. Εγγύηση για 2 χρόνια τουλάχιστον  10. Να υπάρχει πιστοποίηση ECARF | ΝΑΙ (σε  όλα) | |  |  |
| **1.2.** | **Ποσότητα** 10 τεμάχια |  | |  |  |
| **1.3.** | **Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις** |  |  | |  |
|  | **ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**  Τμήματα Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  (Κοζάνη/Φλώρινα/Καστοριά/Γρεβενά/Πτολεμαΐδα)  **ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**  15 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης  **ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**  Για 2 χρόνια  **ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ:**  Για 5 χρόνια  **ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΒΛΑΒΗ:**  2 εργάσιμες ημέρες | Ναι (σε όλα) |  | |  |

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 8.064,52 €**

**ΦΠΑ 24%: 1.935,48 €**

**ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 10.000,00 €**

**Ημερομηνία, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_**

**Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή**

**……………….…………………………………**